附件1：

**采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 双电源配电箱 |  | 1 | 个 | 含安装、运费、加工、税金、企业利润和保险等一切费用 |
| 2 | 感烟探测器 |  | 175 | 个 |
| 3 | 温感 |  | 4 | 个 |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 31 | 个 |
| 5 | 声光警报器 |  | 15 | 个 |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 24 | 个 |
| 7 | 消防广播 |  | 15 | 个 |
| 8 | 单输入模块 |  | 10 | 个 |
| 9 | 输出模块 |  | 10 | 个 |
| 10 | 安全出口灯 |  | 27 | 个 |
| 11 | 应急灯 |  | 71 | 个 |
| 12 | 左指疏散灯 |  | 17 | 个 |
| 13 | 右指疏散灯 |  | 15 | 个 |
| 14 | 双面单指灯 |  | 4 | 个 |
| 15 | 风机手动启动故障 |  | 2 | 台 |
| 16 | 风机远程无法启动 | 原主机上无远程启动 | 5 | 台 |
| 17 | 消火栓泵/喷淋泵远程启动 | 原主机上无远程启动 | 2 | 项 |
| 18 | KBG线管 | DN16 | 500 | 米 |
| 19 | 耐火双绞线 | 1.5 | 500 | 米 |
| 20 | 喷头改造 |  | 4 | 个 |
| 21 | 防火门 | 1.2\*1.97，0.8\*1.97，1.3\*2.2 | 6.8 | ㎡ |
| 22 | 旧门拆除 | 0.8\*1.97，1.3\*2.2 | 4.44 | ㎡ |
| 23 | 消防电话故障 |  | 2 | 个 |
| 24 | 喷淋系统无水检查 |  | 1 | 项 |
| 25 | 电子液位计 |  | 1 | 组 |
| 26 | 消火栓头 |  | 3 | 个 |
| 27 | 箱门 | 700mm\*1000mm | 3 | 个 |
| 28 | 防火门闭门器 |  | 10 | 4 |
| 29 | 风管 | 1.3\*0.3\*30 | 102.4 | ㎡ |
| 30 | 隔墙拆除 | 3\*3.3 | 9.9 | ㎡ |
| 31 | 自动报警主机 |  | 1 | 台 |
| 32 | 消防电话主机 |  | 1 | 台 |
| 33 | 消防广播主机 |  | 1 | 台 |
| 34 | 多线盘 |  | 1 | 台 |
| 35 | 总线盘 |  | 1 | 台 |